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第一部分　投标人须知
一、招标文件

1.本文件中招标单位为正德职业技术学院，亦称甲方；中标人系指确定中标候选供应商，亦称乙方。本项目为一个标段。
2.招标文件包括第一、第二、第三、第四共四个部分。

3.投标人应详阅招标文件中的所有条款；不按招标文件要求提供的投标文件和资料，可能被拒绝接受，其后果由投标人自行承担。
二、招标文件的澄清

投标人如对招标文件有疑问，应在投标截止时间10日前以书面形式提出。招标人将在收到后及时答复，必要时顺延投标截止时间。在此时间之后的或其他非书面方式的任何质疑，招标人将不予答复。

三、招标文件的补充或修正       

招标人可在投标截止时间前对招标文件进行补充或修改。补充或修改内容可能影响投标文件编制的，投标截止时间相应顺延。
四、投标文件的文字

1.投标文件以及投标人与招标人之间函、电、文件和资料往来，都应以中文书写。

2.投标人已印签好的说明书等可以使用其它文字，但应附有全文中文译文。

3.任何不符合上述两项规定的投标文件和资料，将被拒绝接受或视为无效。

五、投标文件的签署及其形式

1.投标文件应密封。投标人应在投标函中写清投标人全称、地址、邮编、电话等，并由授权代表签字或盖章。

2.投标文件须一式叁份，分别为“正本”壹份和“副本”贰份，正本与副本不一致时以正本为准。

3.投标文件的正、副本都应用打字机或不退色墨水书写，且经授权代表签署。

4.投标文件不应有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，修改处必须由原授权代表签署。

5.投标报价须以人民币报价，币制、金额单位要统一并由授权代表签署。

6.投标文件由投标人在规定的时间内送达。

第二部分  招标方式及相关规定

一、招标方式
正德职业技术学院学生宿舍家具采购项目为公开招标，请投标人在规定时间将投标文件密封后，送至正德职业技术学院。

二、采购程序
报名→现场踏勘→提交投标相关材料→招标评审→确定中标单位。

三、供应商管理
投标人必须服从学院相关管理规定，严格把握质量关及安全关；在现场施工发生的自身财产、人身安全和造成的招标方财产损坏和人身安全均由中标方负责。

四、递交投标文件截止时间

2026年8月25日上午10：00。
五、递交投标文件地点

南京市江宁区将军大道18号，正德职业技术学院东门（逾期或未送达指定地点的投标文件不予受理）。

六、开标地点

正德职业技术学院行政楼一楼资产管理办公室。

七、异常低价投标审查

1.评标过程中出现下列情形之一的，采购招标工作组可根据实际情况启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值65%的；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价65%的；

（3）投标报价低于采购项目最高限价65%的；

（4）采购招标工作组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2.采购招标工作组启动异常低价投标审查后，将要求相关供应商在评审现场合理时间内（30分钟）对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料。供应商不能提供或说明不能证明其报价合理性的，采购招标工作组有权根据规定将其作为无效投标处理。

八、评标办法
本项目采用综合评分法，综合评审后确定中标候选人。评分标准如下表：

项目评分表
	序号
	评分项目
	评分方法
	分值

	一
	投标报价（30分）
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标总价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。

其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝(评标基准价/投标报价)×30（计算结果保留小数点后两位）。
	30

	二
	技术参数响应

（17分）
	对照第三部分第二条“技术参数要求”中的全部内容，逐项填写技术参数偏离表：

（1） 全部满足招标文件要求的，得17分；

（2） “★”号指标为实质性响应条款，有1项不满足即视为无效投标，本项不得分；

（3）其他响应条款每有一项负偏离，扣1分，扣完该项分数为止。
	17

	
	商务参数响应

（3分）
	对照第三部分第三条“商务参数要求”中的全部内容，逐项填写商务参数偏离表：

全部满足招标文件要求的，得3分，每有一项负偏离，扣1分，扣完该项分数为止。
	3

	三
	履约能力（7分）
	具备有效期内的有效认证证书：ISO9001质量管理体系认证（1分）、ISO14001环境管理体系认证（1分）、ISO45001职业健康安全管理体系认证（1分）、中国环境标志产品认证（1分），本项最高可得4分。该项提供材料放置在附件七。
	7

	
	
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，投标人可提供具备生产场地、设备等相关证明材料作为供货保障能力的佐证（例如提供投标人工厂及现场设备生产照片、厂房租赁合同或设备购买租赁发票等，合同和发票抬头与投标单位一致，每提供一份可得1分），本项最高可得3分。该项提供材料放置在附件七。
	

	四
	经营业绩

（5分）
	投标人自2023年7月1日至投标截止日期间（以合同签订时间为准）承担过的类似项目业绩（家具供货类），每提供一份有效合同复印件得1分，最高得5分。
注：合同复印件须包含签订双方、项目内容、合同金额、双方签章及生效时间等关键信息，信息不完整或模糊不清的不得分。
	5

	五
	质保期

承诺

（5分）
	招标文件要求整体质保期为5年。满足5年得3分；在满足5年的基础上，每增加1年加1分，最多加2分（即7年及以上得5分）。质保期未满5年的不得分。
	5

	六
	原材料

选材品质

（15分）


	投标人选用钢材、板材、五金件等关键原材料的品牌、等级及品质高于或相当于招标文件基本要求的（详见家具具体要求，无具体要求则以国标为准），投标人须在附件八的“原材料选材品质表”中逐一列明所选主材主要技术指标情况，并附上由具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的产品检测报告综合评分：

• 选材品质优良，选用品牌为国内知名一线品牌，多项指标均优于招标或国标要求的，得10-15分；

• 选材品质良好，选用品牌为市场主流品牌，满足国标要求，得5-9分；

• 选材品质一般或填写选材不清晰不明确或未填写原材料选材品质表，或仅满足招标文件基本要求，得0-4分。
	15

	七
	样品及实物效果图

（5分）
	根据投标人提供的方凳样品外观、样式、工艺质量，以及标书中出具的上床下桌实物效果图、详细尺寸图、功能性设计等方面进行综合评分：

• 样品工艺精良，效果图及尺寸图完整详尽，设计合理实用，得4-5分；

• 样品工艺一般，效果图及尺寸图基本完整，设计基本合理，得2-3分；

• 未提供方凳样品或样品工艺粗糙、效果图及尺寸图缺失严重，得0-1分。
	5

	八
	供货及安装方案

（5分）
	根据投标人提供的生产组织、供货、安装方案进行评分，包括但不限于：生产排期保障、供货计划及运输方案、安装进度计划、成品保护措施、现场安全文明施工措施等：

• 方案科学合理，计划详实，措施完善，可操作性强，得4-5分；

• 方案基本合理，计划较详实，措施基本到位，得2-3分；

• 方案粗略或未提供，得0-1分。
	5

	九
	售后服务方案

（5分）
	根据投标人提供的售后服务方案进行评分，包括但不限于：质保期内巡检维护计划、故障响应时效（须满足或优于招标文件要求）、备品备件保障、质保期后维修服务承诺等：

• 方案完整具体，响应及时，保障措施有力，得4-5分；

• 方案基本完整，保障措施一般，得2-3分；

• 方案粗略或未提供，得0-1分。
	5

	十
	标书制作（3分）
	根据投标文件整体编制质量进行评分：

• 编制内容完整，包含所有要求的格式附件；技术/商务偏离表清晰、无遗漏；目录清晰、页码准确；装订整齐、印刷清晰，得3分；

• 内容基本完整，但存在少量格式错误或装订问题，得2分；

• 内容混乱、缺失重要材料、无页码或装订松散，得0-1分。
	3

	总分
	100


九、投标人如需咨询，请与招标单位联系。
商务咨询：毛老师   电话025-52111868  18913816317
技术咨询：周老师   电话025-52111881  18913816318

其他未明确条款以合同约定为准。
第三部分 报价内容及相关要求

一、采购清单
	序号
	货物名称
	单位
	数量
	参考尺寸
	备注

	1
	二连位上床下桌
	组
	58
	4000*900*2215
	蚊帐杆高度根据房间层高适配

	2
	三连位上床下桌
	组
	58
	6000*900*2215
	蚊帐杆高度根据房间层高适配

	3
	方凳
	张
	290
	360*260*450
	

	4
	置物架
	个
	58
	800*450*1500
	


该项目地理位置位于南京市江宁区苏源大道50号。

2、 技术参数要求
（一）家具具体要求

	序号
	名称
	规格（mm）
	技术要求

	1
	二连位上床下桌（外爬梯）
	4000*900*2215

蚊帐杆高度根据房间层高适配
	钢制部分

★材质要求：所有钢材均采用国家标准钢，各钢件经除油、防锈等工序处理，外层采用聚脂环氧粉末喷塑，具有长时间使用不生锈、不掉漆的特性；焊接表面波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边飞溅，无脱焊、虚焊及焊穿等现象。

1.边立柱：尺寸≥65×65，裸管壁厚≥1.2mm，高频焊接闭口型材管，须带加强筋；立柱内侧采用内直角造型，木家具可牢卡在立柱之间，结构稳固；外立面带圆弧，安全美观。边立柱上下封口采用优质PP塑料的静音内外塞。

2.中立柱：尺寸≥40*80，裸管壁厚≥1.2mm，高频焊接闭口矩型钢管；

3.前横梁、后横梁：尺寸≥115×50，裸管壁厚≥1.2mm，高频焊接闭口钢管，须带加强筋；横梁上部为直边使连接件与横梁齐平整体美观，下部为圆弧造型。

4.公寓床卡式连接件：床横梁与床立柱采取卡件链接（如隐藏式卡件连接等），连接后结构稳固、无松动、异响，具备防脱和防松动措施。连接处应做安全防护处理，避免锐边划伤。

5.床前护栏：钢木结构，采用≥25×25×1.5mm高频焊接闭口管材，高度≥350mm，内嵌ENF级18mm三聚氰胺饰面实木多层板，内侧自带永久性床褥上表面最大高度警示线，自带圆弧角，表面光滑、平整立体感强。
6．床后护栏：钢木结构，高度≥200mm，整体采用≥25×25×1.2mm管材，内嵌18mm厚ENF级三聚氰胺饰面实木多层板。

7．床头、床尾护栏：钢木结构，横梁采用≥40*60*1.2mm方管，护栏采用≥25×25×1.2mm高频焊接闭口管材，内嵌18mm厚ENF级三聚氰胺饰面实木多层板。

8．床板支撑：采用数量≥6根，尺寸≥25×25，裸管壁厚≥1.0mm，高频焊管制作，床撑卡槽采用一次冲压成型U型卡槽。

9．外爬梯：床梯立柱：30*50*1.2mm椭圆管，踏步板：400*130*35mm，HDPE（高密度聚乙烯），踏步支撑管与竖管采用整体焊接工艺制作，踏步板设置合理防滑纹路，并配备荧光条或荧光点位。

10．床板：采用 HDPE 高密度聚乙烯全新原料制作，严禁使用回收料、再生料及大量填充剂劣质材料。床板为整块一体式结构，不得由两块及以上板材拼接组装；板材厚度≥18mm；外形尺寸与床框内部匹配贴合，四周单侧间隙≤10mm；床板合理设置透气孔，保障通风。

11．蚊帐架：采用≥Φ19*1.2mm圆管高频焊接闭口圆型管材，满足挂蚊帐及围帘需求，蚊帐架两侧与立柱连接。

木质部分

★材质要求：本次招标范围内全部板材（包括但不限于桌面板、柜门板、侧板、层板、背板、底板、顶板）基材统一采用实木多层板；板材胶合密实、结构稳定，适应南方高湿度使用环境，防潮性能优异，有效抵抗翘曲、分层、变形。板材芯材：所有柜体、台面所选用实木多层板芯材物理性能须达到或优于全桉木芯板的以下性能指标： 

1.板材 2h 吸水厚度膨胀率≤8.0%；2.内结合强度≥0.70MPa；3.甲醛释放量达到ENF 级标准。

投标人投标阶段须提供对应规格实木多层板有效的第三方权威检测报告作为证明材料。

1．侧板、层板、背板等：背板、侧板、层板均选用18mmENF级三聚氰胺饰面实木多层板。板材表面不得有缺角和破损，无明显的干湿花、污斑及划痕。

2．桌面板：采用≥25mm厚ENF级三聚氰胺饰面实木多层板，面材采用≥0.7mm厚防火板，桌面成“一”形，桌面后侧加≥50mm高档条。

3．小柜门板、衣柜门板：采用18mm厚ENF级三聚氰胺饰面实木多层板。配备铝合金暗扣拉手，衣柜大门板配有内嵌式铝合金锁盒，旋钮式挂锁设计，表面喷涂处理，挂锁不外露，确保使用时的安全性。衣柜内安装壁厚≥1.0mm不锈钢或铝合金挂衣杆。

4．衣柜底座、书桌底座：采用8mm厚静音防水、防滑、防噪音脚垫，与柜体紧密连接。

5．功能要求：配备衣柜、书桌、开放式书架。衣柜内分上下两层，配置层板。桌面尺寸、书架布局等需由校方确认。桌面下方配落地柜。包含五金配件：阻尼铰链等。

6．封边：所有板材四周全面封边，封边条厚度≥1.0mm，采用同色 PVC 封边或 PUR 热熔封边工艺；采用无醛环保封边胶，胶黏剂有害物质限量符合现行国家标准。封边严密平整、无翘边脱胶、表面无溢胶胶渍；封边组合需保证长期粘接牢固、耐温防潮，不得出现开裂、脱落现象。

	2
	三连位上床下桌（外爬梯）
	6000*900*2215

蚊帐杆高度根据房间层高适配
	同上

	3
	方凳
	360*260*450
	1.凳脚采用25*25*1.2mm的方管，拉管采用20*20*1.2mm方管，

2.凳面板为18mm厚，环保实木多层板，与桌面同色。

3.脚套：塑料脚套,脚套带防滑功能。

	4
	储物架
	800*450*1500
	1.立柱采用25*25*1.2mm不锈钢管焊接，框架采用20*20*1.2mm不锈钢方管焊接；

2.立柱下防水静音内塞脚垫；

3.焊接平整，不能有明显的焊渣及凸点。


（二）房间布局及参考图
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上床下桌参考图
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方凳参考图
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置物架

（三）说明
技术参数中参考图仅供参考。具体以现场踏勘实物为准，投标时需出具家具所有实物效果图及详细尺寸图；投标时须提供方凳样品。（供货的物品须与样品完全一致，否则按合同违约处理）。
（四）环保要求
★1.板材、钢材、管材外层喷涂等均须符合国家生产标准及环保要求，提供整体检测报告。实木多层板及其他板材环保等级须达到ENF级，性能指标高于或相当于“千年舟”、“兔宝宝”、“莫干山”等一线品牌标准。

2.按照现行相关标准，家具安装完毕后，在招标单位见证下，由国家认可的第三方检测机构进行抽样环保检测，检测费由中标单位支付，取得合格报告后方可申报竣工验收。

三、商务参数要求
（一）工期要求
工期20天

（二）质保期

质保期五年

（三）付款方式

1.双方签订合同后，支付30%合同预付款，全部家具安装调试结束，验收合格并正常使用后，支付至合同总价的90%，正常使用一年无质量和服务问题，支付至合同总价的95％，余款5%在质保期结束无质量和服务问题后一次性结清（不计利息）。

2.为加快结算效率，减少跨行转账可能产生的延迟与手续费，建议中标人提供交通银行对公账户用于项目款结算。
第四部分  投标文件格式
正德职业技术学院

项目名称：学生宿舍家具采购

项目编号：JSJY-ZDXY-2026-08-001
投  标  文  件

投标人：                  
法定代表人：              
      年        月       日
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附件一：项目评分目录

	序号
	评分项目
	评分方法
	页码

	一
	投标报价（30分）
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标总价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。

其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝(评标基准价/投标报价)×30（计算结果保留小数点后两位）。
	

	二
	技术参数响应

（17分）
	对照第三部分第二条“技术参数要求”中的全部内容，逐项填写技术参数偏离表：

（3） 全部满足招标文件要求的，得17分；

（4） “★”号指标为实质性响应条款，有1项不满足即视为无效投标，本项不得分；

（3）其他响应条款每有一项负偏离，扣1分，扣完该项分数为止。
	

	
	商务参数响应

（3分）
	对照第三部分第三条“商务参数要求”中的全部内容，逐项填写商务参数偏离表：

全部满足招标文件要求的，得3分，每有一项负偏离，扣1分，扣完该项分数为止。
	

	三
	履约能力（7分）
	具备有效期内的有效认证证书：ISO9001质量管理体系认证（1分）、ISO14001环境管理体系认证（1分）、ISO45001职业健康安全管理体系认证（1分）、中国环境标志产品认证（1分），本项最高可得4分。该项提供材料放置在附件七。
	

	
	
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，投标人可提供具备生产场地、设备等相关证明材料作为供货保障能力的佐证（例如提供投标人工厂及现场设备生产照片、厂房租赁合同或设备购买租赁发票等，合同和发票抬头与投标单位一致，每提供一份可得1分），本项最高可得3分。该项提供材料放置在附件七。
	

	四
	经营业绩

（5分）
	投标人自2023年7月1日至投标截止日期间（以合同签订时间为准）承担过的类似项目业绩（家具供货类），每提供一份有效合同复印件得1分，最高得5分。
注：合同复印件须包含签订双方、项目内容、合同金额、双方签章及生效时间等关键信息，信息不完整或模糊不清的不得分。
	

	五
	质保期

承诺

（5分）
	招标文件要求整体质保期为5年。满足5年得3分；在满足5年的基础上，每增加1年加1分，最多加2分（即7年及以上得5分）。质保期未满5年的不得分。
	

	六
	原材料

选材品质

（15分）


	投标人选用钢材、板材、五金件等关键原材料的品牌、等级及品质高于或相当于招标文件基本要求的（详见家具具体要求，无具体要求则以国标为准），投标人须在附件八的“原材料选材品质表”中逐一列明所选主材主要技术指标情况，并附上由具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的产品检测报告综合评分：

• 选材品质优良，选用品牌为国内知名一线品牌，多项指标均优于招标或国标要求的，得10-15分；

• 选材品质良好，选用品牌为市场主流品牌，满足国标要求，得5-9分；

• 选材品质一般或填写选材不清晰不明确或未填写原材料选材品质表，或仅满足招标文件基本要求，得0-4分。
	

	七
	样品及实物效果图

（5分）
	根据投标人提供的方凳样品外观、样式、工艺质量，以及标书中出具的上床下桌实物效果图、详细尺寸图、功能性设计等方面进行综合评分：

• 样品工艺精良，效果图及尺寸图完整详尽，设计合理实用，得4-5分；

• 样品工艺一般，效果图及尺寸图基本完整，设计基本合理，得2-3分；

• 未提供方凳样品或样品工艺粗糙、效果图及尺寸图缺失严重，得0-1分。
	

	八
	供货及安装方案

（5分）
	根据投标人提供的生产组织、供货、安装方案进行评分，包括但不限于：生产排期保障、供货计划及运输方案、安装进度计划、成品保护措施、现场安全文明施工措施等：

• 方案科学合理，计划详实，措施完善，可操作性强，得4-5分；

• 方案基本合理，计划较详实，措施基本到位，得2-3分；

• 方案粗略或未提供，得0-1分。
	

	九
	售后服务方案

（5分）
	根据投标人提供的售后服务方案进行评分，包括但不限于：质保期内巡检维护计划、故障响应时效（须满足或优于招标文件要求）、备品备件保障、质保期后维修服务承诺等：

• 方案完整具体，响应及时，保障措施有力，得4-5分；

• 方案基本完整，保障措施一般，得2-3分；

• 方案粗略或未提供，得0-1分。
	

	十
	标书制作（3分）
	根据投标文件整体编制质量进行评分：

• 编制内容完整，包含所有要求的格式附件；技术/商务偏离表清晰、无遗漏；目录清晰、页码准确；装订整齐、印刷清晰，得3分；

• 内容基本完整，但存在少量格式错误或装订问题，得2分；

• 内容混乱、缺失重要材料、无页码或装订松散，得0-1分。
	


注：投标人提供上述材料的原件或复印件须加盖公章。

附件二：投标函

正德职业技术学院：
1. 根据已收到的                   项目招标文件，我单位经考察和研究上述项目招标文件的全部内容后，我方愿以总价            元的价格（明细见后），按上述项目招标文件的条件要求承诺生产、供货、服务、质量保证等所有内容。

	序号
	货物名称
	单位
	数量
	参考尺寸
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	二连位上床下桌
	组
	58
	4000*900*2215
	
	
	

	2
	三连位上床下桌
	组
	58
	6000*900*2215
	
	
	

	3
	方凳
	张
	290
	360*260*450
	
	
	

	4
	置物架
	个
	58
	800*450*1500
	
	
	

	总价合计（人民币）
	
	

	备注：家具涉及主材须在备注栏里注明使用品牌！总价必须包含完成本项目的所有费用（包括材料、包装、运输、上力、下力、现场转运、半成品及成品（验收前）的保护、制作、安装、损耗、检测、管理费、利润、税金、服务等全部费用）。


2.如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件。

3.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4.除非另外达成协议并生效，你方的招标文件和本投标文件将构成约束我们双方的合同内容。
5.如果中标，我方将派出         (项目经理姓名)作为本项目的项目经理。
6.我方接受招标文件中的付款等条件。

7.我方完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
8.如果中标，我方还将提供以下优惠服务：
（1）                            
（2）                            
9.我方承诺所有供货货物与投标时标书所承诺事项以及所选用主材品牌、型号、性能等完全一致，如提供货物或服务与标书不一致，采购人有权按国家相关法规取消我方中标资格并进行相应处罚。
单位名称(盖章)：
单位地址：
法定代表人或委托代理人(签字)：

邮政编码：            
电话：       

开户银行名称：
银行账号：
开户行地址：
开户行电话：        

日期 ：

附件三：法人代表授权书

正德职业技术学院：

我            （姓名）系                        （单位名称）的法定代表人，现授权委托                     （单位名称）的            （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加                                   项目的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
代理人无转委权。特此委托。
单位名称（盖章）：

法定代表人（签字）：
代理人（签字）：
联系电话：
日期 ：

附件四：法定代表人和委托代理人身份证复印件（加盖公章）

附件五：企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的证照）复印件（加盖公章）

附件六：企业近三年承担过类似项目业绩，附合同复印件

最近三年承担过类似项目业绩情况汇总表
	序号
	项目内容
	采购单位名称
	合同金额
	联系人
	联系电话
	合同签定时间

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：投标人须提供上述项目合同复印件并加盖公章；合同复印内容应包括签订双方、项目内容、合同金额、双方签章及生效时间（近三年指2023年7月1日起至投标截止日）。

附件七：履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

附件八：技术、商务条款偏离表

参数偏离表（技术条款）
	序号
	技术条款
	招标要求
	报价响应
	超出、符合或偏离
	原因

	1
	
	详见标书要求
	
	
	

	2
	
	详见标书要求
	
	
	

	3
	
	详见标书要求
	
	
	


参数偏离表（商务条款）

	序号
	商务条款
	招标要求
	报价响应
	超出、符合或偏离
	原因

	1
	
	详见标书要求
	
	
	

	2
	
	详见标书要求
	
	
	

	3
	
	详见标书要求
	
	
	


注：技术参数中报价响应明确品牌/型号，如参数高于标书要求，请在“原因”一栏中注明什么方面超出。
原材料选材/品质表
	序号
	主要材料/性能
	国标要求
	投标人所选材料检测值
	投标人所选材料品牌及规格（型号）
	优于、符合或负偏离

	例
	板材甲醛释放量
	≤0.050mg/m³（E0级）
	≤0.025mg/m³（ENF级）
	兔宝宝（植物胶板材）/自有品牌（XX型号）等
	优于

	1
	板材甲醛释放量
	
	
	
	

	2
	重金属含量（涂料）
	
	
	
	

	3
	涂层耐腐蚀（钢材）
	
	
	
	

	4
	五金耐腐蚀（五金件）
	
	
	
	

	5
	五金耐久性（五金件）
	
	
	
	

	6
	床体静载荷
	
	
	
	

	7
	床体动载荷（冲击）
	
	
	
	

	8
	整体稳定性（床）
	
	
	
	


注：红色字样为填写例子，投标人填写时请自行删除。

特别提醒：1.投标人须在此表后附具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的产品检测报告复印件（加盖公章），检测报告封面须带有CMA或CNAS认证标识，报告出具日期须在投标截止日前12个月内。

2.如检测报告超过12个月，因时间较短无法重新检测的，投标人可先提供超期的检测报告，评标工作组依据投标人提供的检测报告中的实测数据进行评分。中标人未能在货物交付时提供符合要求的新检测报告的，视为违约，招标人有权不予验收，并按合同约定追究其违约责任，并在此表后附《中标后重新检测承诺书》（格式自拟），承诺若中标，在货物交付时提供与所供货物同批次原材料一致的、由具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的新检测报告。

3.检测报告应包含本评分规则所涉主材各项指标的检测数据（如床体稳定性、甲醛释放量实测值、五金耐久性、耐腐蚀时长及结果、力学性能试验结果等；

4.工作组将依据检测报告中实测数据与国家标准限值进行对比，按照优于国标的幅度进行评分。仅提供“符合国标”结论而未列明具体检测数值的，对应的“优于国标”评分项不得分，投标人须在附件八《原材料选材/品质表》中逐一填写；

5.投标人须同时提供检测报告在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图。
6.投标人必须确保所有供货货物与投标时标书所承诺事项以及所选用主材品牌、型号、性能等完全一致，如提供货物或服务与标书不一致，采购人有权按国家相关法规取消投标人中标资格并进行相应处罚。

附件九：真实性承诺书

正德职业技术学院：

为确保项目招标工作顺利进行，我公司在此承诺：

(1)具有独立订立合同的能力;

(2)未处于被责令停业、报价资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

(3)企业没有因骗取成交或者严重违约以及发生重大质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停报价资格并在暂停期内的；

(4)企业的资质类别满足招标公告要求;
(5)符合法律、法规规定的其他条件。

若经采购人核实，发现所报内容失实或有任何弄虚作假行为，我公司愿自动放弃此次投标，若因此给此次采购工作带来不良影响，我公司将自愿承担所有责任。

单位名称（盖章）：                  

法定代表人或委托代理人（签字）：          

日期 ：

附件十：近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明 

正德职业技术学院：

我公司在近三年内，在经营活动中没有重大违法记录（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

特此声明。

单位名称（盖章）：                  

法定代表人或代理人（签字）：       

日期： 
注：投标人可附“国家企业信用信息公示系统”中相关页面截图

附件十一：依法缴纳税收和社会保障资金的证明

1.须提供投标截止时间前三个月（2026年4月至2026年6月）内任意一个月缴纳税收的证明材料复印件并加盖公章（缴纳个税凭据不作为证明材料）。

2.须提供投标截止时间前三个月（2026年4月至2026年6月）内任意一个月缴纳社会保障资金的证明材料复印件并加盖公章。

3.依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应的证明材料。

附件十二：资信证明（会计师事务所出具的上一年年度审计报告）

注：审计报告复印件应当包括资产负债表、利润表及其附注、加盖会计师事务所公章页，复印件必须加盖公章。

（特殊情况需附说明并提供近一年经审计的财务审计报告及财务报表。）
附件十三：现场踏勘确认单
项目名称：学生宿舍家具采购

项目编号：JSJY-ZDXY-2026-08-001
	现场踏勘单位
	

	现场踏勘时间
	2026年   月   日 

	现场踏勘简述：

                                              踏勘代表：

                                              联系电话：

                                              2026年  月  日

	该单位于2026年  月   日对项目现场进行踏勘。现场踏勘中遇到的问题如下（请如实反映，如没有，则填无）：
招标部门或申购单位代表签字或盖章：    
                      


注：现场踏勘确认单须装订于投标文件内。


